CAHIER DES CHARGES

Description du projet HODOR

Groupe GUIOT – MEZARD

Table des matières

[1 – Description générale du projet 2](#_Toc34982455)

[2 – Décomposition des fonctionnalités 2](#_Toc34982456)

[3 – Schéma d’architecture 2](#_Toc34982457)

[A/ Logiciel 2](#_Toc34982458)

[B/ Matériel 2](#_Toc34982459)

[4 – Scénario/acteurs/rôles 2](#_Toc34982460)

# 1 – Description générale du projet

Le projet consiste en l’ouverture d’une porte sans clé. Cela consiste en l’utilisation d’un jeu de carte/badge et d’un lecteur RFID ainsi que la fonctionnalité d’utiliser une application mobile permettant à l’utilisateur de s’identifier.

# 2 – Décomposition des fonctionnalités

On peut identifier plusieurs fonctionnalités :

* F1 : Ouverture au contact via du RDIF,
* F2 : Ouverture au contact soit avec les paramètres @mac
* F3 : Ouverture via connexion sur serveur avec authentification
* F4 : Exécution de F3 via internet en https
* F5 : Définition de plages d’ouverture pour un objet connecté donné (optionnel)


F6 : Faire de logs de l’activité de la porte (ouverture/fermeture, autorisations ….)

On peut identifier des scénarios


* Propriétaire/Invité utilise la fonctionnalité F1 :
* Propriétaire/ Invité utilise F2
* Propriétaire utilise F3
* Propriétaire utilise F4
* S’identifie via le lecteur RFID et doit donc posséder une carte ou un badge qui lui permet d’ouvrir ou non la porte d’accès.
* F2 , si l’utilisateur ne possède pas de carte ni de badge mais a quand même l’autorisation d’activer l’ouverture de la porte après authentification via une application mobile qui le permet.

# 3 – Schéma d’architecture

## A/ Matériel



## B/ Logiciel



# 4 – Scénario/acteurs/rôles

Premier cas – Identification via RFID

L’utilisateur présente sa carte/badge au lecteur RFID.

L’ESP8266 transmet via le réseau WiFi l’UID de la carte au serveur MQTT (*Publish*)

Un script python permet de récupérer et traiter l’UID (*Subscribe*)

Après traitement, le Rasp Pi va transmettre en BLE les ordres aux actionneurs.

En cas de succès :

* Ouverture de la porte
* Buzzer
* Led Verte

En cas d’échec :

* Buzzer
* Led rouge

Second cas – Identification via mobile

*(A définir plus en détail en fonction d’un accès via le réseau WiFi local ou non)*

Troisième cas – Identification via mobile depuis internet avec accès sécurisé en https

Prérequis : client dispose d’un certificat valide sur le portable

Le client se connecte en https

Il peut ouvrir ou fermer la porte

Quatrième cas – Donner des accès avec des plages horaires ( étant donné un id de téléphone (@mac ou @BLE) un locataire a accès à l’ouverture selon es plages horaires définies préalablement

# 5 Qui fait quoi & Calendrier

Cette semaine 26/03/2020:

Raphael : appli mobile avec deux pages :

Jeedom ? et regarder l’accès en https

Wilfrid : partie entre ESP et Raspberry.

* Encryption sur l’ESP de la date et lid du rfid
* Transmission vers le raspberry en wifi
* Transmission BLE entre RPI et actionneuers en BLE

Point la semaine prochaine sur ces deux aspects